Metody poboru próbek stosowane na stacjach monitoringu tła zanieczyszczenia atmosfery w Polsce w 2011 roku
a) powietrze
	Substancja
	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB
	Instytut Ochrony Środowiska - PIB

	 
	POWIETRZE
	 

	O3
	automatyczny analizator 
	automatyczny analizator 

	CO2
	 
	automatyczny analizator 

	SO2
	filtr impregnowany
	filtr impregnowany 

	NO2
	płyn pochłaniający
	filtr impregnowany 

	SO4 2-
	filtr 
	filtr teflonowy

	NO3-
	filtr 
	 

	NH4+
	filtr
	 

	Cl -
	filtr
	 

	HNO3 + NO3-
	filtr impregnowany
	filtr impregnowany i teflonowy

	NH3 + NH4 +
	filtr impregnowany
	filtr impregnowany i teflonowy

	Pył PM10
	-
	wysokoobjętościowy pobornik pyłu

	metale ciężkie w PM10: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn
	-
	wysokoobjętościowy pobornik pyłu

	WWA w PM10: benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren 
	-
	wysokoobjętościowy pobornik pyłu

	Pył PM2,5
	-
	wysokoobjętościowy pobornik pyłu

	kationy i aniony w PM2,5: Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+, SO42-, NO3-, Cl-
	-
	wysokoobjętościowy pobornik pyłu

	EC i OC w PM2,5
	-
	wysokoobjętościowy pobornik pyłu

	Hg
	-
	złota pułapka


b) opady

	Substancja
	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB
	Instytut Ochrony Środowiska - PIB

	 
	OPADY
	 

	SO42-, NO3-, Cl-,
	kolektor opadu typu bulk
	kolektor opadu mokrego

	Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+,
	
	

	pH, przewodność
	
	

	Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn
	kolektor opadu mokrego
	kolektor opadu całkowitego

	As
	-
	kolektor opadu całkowitego

	Hg
	-
	kolektor opadu typu bulk

	WWA: benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren
	-
	kolektor opadu całkowitego


